#################################################################
#								#
#	configuration file for ATS Definity			#
#								#
#################################################################

# =============== START configuration of line 0 ===============
{CONFIG	line0}
    # ===== physical parameters
	THRESHOLD_ATC_HI	ALL	= 0xD0
	THRESHOLD_TA_HI		ALL	= 0xD0
	THRESHOLD_ATC_LO	ALL	= 0x30
	THRESHOLD_TA_LO		ALL	= 0x30
	DAC_ATC_LO		ALL	= 0
	DAC_TA_LO		ALL	= 0
	DAC_ATC_HI		ALL	= 0xFF
	DAC_TA_HI		ALL	= 0xFF
	ADC_GAIN_ATC		ALL	= 0x03
	ADC_GAIN_TA		ALL	= 0x03

    # ===== packet parameters
	PACKET_LENGTH		ALL	= 40
	MASK_B1			ALL	= 0xFF00FF00
	MASK_B2			ALL	= 0x00FF00FF

#	MASK_B1			ALL	= 0x00000000
#	MASK_B2			ALL	= 0x00000000


	###
	#  Descrembler type: 0 - no scrembler, 1 - all packet, 2 - only B-channels
	###
	DESCREMBLER_TYPE	ALL	= 2
	MASK_DESC		ALL	= 0x3fffC3FF 0x000000FC
	MASK_D			ALL	= 0x00003C00
	REORDER_D		ALL	= 0
	MASK_PARITY		ALL	= 1
	MASK_1			ALL	= 0x00000000
	MASK_0			ALL	= 0x00000000

	SCRIPT				= 0x02000000

    # ===== DSP parameters
	DSP_DETECT_TASK		ALL	= 0x0390
	IN_SOUND_FORMAT		ALL	= 0x02
	VAD_LEVEL		ALL	= 0
	AGC_LEVEL		ALL	= 0

	EMUL_SIZE_10MS			= 480
	SET_LINE			= 0
{/CONFIG line0}
# =============== END configuration of line 0 ===============


# =============== START section commands ===============
{COMMAND}
	line0		MONITOR_ON
{/COMMAND}
# =============== END section commands ===============